Rücklaufverschraubung RLV
Heizkörperverschraubung aus MS 58
absperrbar, regulierbar, mit Anschluß-
möglichkeit für Füll/Entleerungsarmatur
Baumaße nach DIN 3842 Reihe 1
Abdichtung von Kegel und Verschlußkappe
mit O-Ring, Nenndruck PN 10
max. Temperatur: 120 C
Ausführung:          Durchgang 
Anschluss HK:        R 1/2   
Anschluss Anlage:    Rp 1/2       
Oberfläche:          vernickelt  
kvs-Wert:            2.5 m3/h
Fabrikat:            Danfoss
Typ:                 RLV 15   
Bestell-Nr.:         003L0144