Überströmregler ohne Fremdenergie zur
Einhaltung eines einstellbaren maximalen
Differenzdruckes, federbelastetes Ventil
bei steigendem Druck öffnend
Ventilgehäuse aus Messing MS 58
max. Temperatur           120 C
Nenndruck:                PN 10
Einstellbereich           0,05 - 0,5 bar
Anschluß:  Innen-Muffengewinde/Nippel   
           Rp 1/2   
Ausführung:Eck      
max. empf. Wassermenge 2 m3/h
Fabrikat:  Danfoss
Typ:       AVDO 15  
Bestell-Nr.003L6003